b摲懱 -1;//0
b崢 0;//1
b庱 0;//2
b儌儌 b崢,LR;
b儌儌2 b儌儌,LR;
b懌 b儌儌2,LR;
b懌庱 b懌,LR;
b捾愭 b懌庱,LR;
b嵔崪 b摲懱,LR;
b忋榬 b嵔崪,LR;
b忋榬2 b忋榬,LR;
b壓榬 b忋榬2,LR;
b壓榬2 b壓榬,LR;
b庤庱 b壓榬2,LR;
b巜C1 b庤庱,LR;//31
b暊儃 b崢;
b嬊晹 b崢,LR;
b怟1 b崢,LR,TYPE,4,0.04,0.98,0.999,0.0000,0.10;
b怟2 b怟1,LR,TYPE,4,0.06,0.94,0.900,0.0000,0.10;